**Řízení přívodu vzduchu RLS D1 WR**

Volitelné digitální ovládání jako příslušenství pro ventilační přístroje WS 170 R../WS 170 L.., WS 170 KR../WS 170 KL.. a WR 600.

Ovládání a napájení pomocí 2-žilového sběrnicového kabelu (Opentherm).

Digitální ukazatel stupňů ventilace, nastaveného časového programu, teploty prostoru nebo času, letní funkce, výměny filtru a poruchových hlášení.

2 časové programy (týdenní programy). Přepínání zimního a letního času.

Otočný spínač a tlačítkový spínač pro výběr provozu (Zap/Vyp, manuální volba stupňů ventilace, časový program P1 nebo P2, prázdninový provoz, reset výměny filtru).

Letní funkce pro odpojení přívodních ventilátorů.

Stíněné řídící vedení k přístroji např. LiYCY 2 x 0,75 mm².

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | RLS D1 WR |
| Druh napětí: | Jednofázový proud |
| Napájecí napětí: | 24 V |
| Druh krytí: | IP 20 |
| Způsob instalace: | Na omítku |
| Montážní poloha: | vodorovně |
| Materiál: | Umělá hmota |
| Data umělé hmoty: | Polystyrol, bez PVC |
| Barva: | čistě bílá, jako RAL 9010 |
| Hmotnost: | 0,19 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,29 kg |
| Šířka: | 145 mm |
| Výška: | 98 mm |
| Hloubka: | 31 mm |
| Šířka s obalem: | 163 mm |
| Výška s obalem: | 105 mm |
| Hloubka s obalem: | 40 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799578284 |
| Typové číslo: | 0157.0828 |

Výrobce: MAICO

RLS D1 WR Řízení přívodu vzduchu