**Axiální střešní ventilátor DZD35-4A**

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | DZD35-4A |
| Průtok: | 2.150 m³/h |
| Počet otáček: | 1.425 1/min |
| Příkon: | 130 W |
| IMax: | 0,33 A |
| Druh krytí: | IP 55 |
| Přepínatelné póly (2 otáčky): | - |
| Umístění: | Střecha |
| Montážní poloha: | svisle |
| Materiál: | Ocelový plech, pozinkovaný |
| Hmotnost: | 18 |
| Balení: | 1 kus |
| Typové číslo: | 0087.0418 |

Výrobce: MAICO

DZD35-4A Axiální střešní ventilátor