**Regulátor kvality vzduchu EAQ 10/2**

VOC-čidlo pro řízení ventilačního přístroje v závislosti na kvalitě vzduchu.

Integrované univerzální čidlo měří koncentraci rozličných plynů a čichově rušivých látek (např. oxid uhelnatý, metan, vodní pára, alkohol, tabákový kouř, benzínové páry atd.).

Metaloxidový senzor s automatickou kalibrací.

Pouze pro připojení na přístroje WS 170 R../WS 170 L.., WS 170 KR../WS 170 KL.. a WR 600.

Bezpečnostní pokyny

EAQ 10/2 nelze použít pro bezpečnostní systémy.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | EAQ 10/2 |
| Druh napětí: | Jednofázový/Třífázový |
| Napájecí napětí: | 12 V - 25 V AC nebo 12 V - 36 V DC |
| Výstupní signál: | 0 V - 10 V |
| Druh krytí: | IP 30 |
| Umístění: | Stěna |
| Způsob instalace: | Na omítku |
| Materiál pouzdra: | Umělá hmota |
| Barva: | čistě bílá, jako RAL 9010 |
| Hmotnost: | 0,058 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,125 kg |
| Šířka: | 72 mm |
| Výška: | 72 mm |
| Hloubka: | 27 mm |
| Šířka s obalem: | 190 mm |
| Výška s obalem: | 120 mm |
| Hloubka s obalem: | 50 mm |
| Rozsah senzoru: | 800 ppm - 1.200 ppm - CO<sub>2</sub>-ekvivalent |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799578345 |
| Typové číslo: | 0157.0834 |

Výrobce: MAICO

EAQ 10/2 Regulátor kvality vzduchu