**Regulační klapka JRE 25**

Žaluziové regulační klapky pro automatické ovládání.

Pouze v kombinaci se servomotorem MS 8 nebo MS 8 P (servopohon není součástí dodávky).

Nelze instalovat v prostoru s nebezpečím výbuchu.

Pokyny pro montáž

Zajistit přístup k servopohonu.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | JRE 25 |
| Směr proudění vzduchu: | Odvod a přívod vzduchu |
| Umístění: | Trubka |
| Montážní poloha: | svisle / vodorovně |
| Materiál: | Ocelový plech, pozinkovaný |
| Hmotnost: | 3,57 kg |
| Hmotnost s obalem: | 3,73 kg |
| Druh klapky: | elektrický |
| Vhodné pro jm. světlost: | 250 mm |
| Šířka: | 310 mm |
| Výška: | 320 mm |
| Hloubka: | 165 mm |
| Šířka s obalem: | 370 mm |
| Výška s obalem: | 340 mm |
| Hloubka s obalem: | 180 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799513902 |
| Typové číslo: | 0151.0390 |

Výrobce: MAICO

JRE 25 Regulační klapka