**Regulační klapka JRE 50**

Žaluziové regulační klapky pro automatické ovládání.

Pouze v kombinaci se servomotorem MS 8 nebo MS 8 P (servopohon není součástí dodávky).

Nelze instalovat v prostoru s nebezpečím výbuchu.

Pokyny pro montáž

Zajistit přístup k servopohonu.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | JRE 50 |
| Směr proudění vzduchu: | Odvod a přívod vzduchu |
| Umístění: | Trubka |
| Montážní poloha: | svisle / vodorovně |
| Materiál: | Ocelový plech, pozinkovaný |
| Hmotnost: | 8,86 kg |
| Hmotnost s obalem: | 9,28 kg |
| Druh klapky: | elektrický |
| Vhodné pro jm. světlost: | 500 mm |
| Šířka: | 560 mm |
| Výška: | 580 mm |
| Hloubka: | 195 mm |
| Šířka s obalem: | 620 mm |
| Výška s obalem: | 595 mm |
| Hloubka s obalem: | 215 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799513940 |
| Typové číslo: | 0151.0394 |

Výrobce: MAICO

JRE 50 Regulační klapka