**Systém regulace teploty DTL 24 P alt**

Elektronický regulátor teploty pro řízení elektrických ohřívačů vzduchu DHP.

Noční snížení teploty lze nastavit v rozsahu 0 K až 4 K.

Triakový regulátor s pulsním řízením.

Lze regulovat pomocí 0V až 10V.

Pro zvýšení výkonu do 30 kW použít DTL 2 P-L.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | DTL 24 P alt |
| Druh napětí: | Třífázový proud |
| Napájecí napětí: | 400 V |
| Max. zatížení: | 24 A |
| Druh krytí: | IP 20 |
| Způsob instalace: | Na omítku |
| Hmotnost: | 2,02 |
| Šířka: | 200 mm |
| Výška: | 290 mm |
| Hloubka: | 195 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799577713 |
| Typové číslo: | 0157.0771 |

Výrobce: MAICO

DTL 24 P alt Systém regulace teploty