**Řízení přívodu vzduchu RLS 1 WR**

Součástí dodávky ventilačních přístrojů WS 120 Trio, WS 160 Flat, WS 170, WS 300 Flat, WR 310 / WR 410, WS 320 a WS 470.

Další ovládací díly mohou být připojeny paralelně.

Nastavení 4 stupňů ventilace pomocí tlačítka.

S hlášením výměny filtru pomocí LED.

S hlášením poruch pomocí LED.

Součástí dodávky deskový adaptér pro elinst. krabici.

Řídící vedení pro přístroj LiYY 7x0,34 mm².

Napájení prostřednictvím přístrojů WS/ WR.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | RLS 1 WR |
| Druh napětí: | Jednofázový proud |
| Napájecí napětí: | 12 V |
| Materiál: | Umělá hmota |
| Data umělé hmoty: | Polystyrol, bez PVC |
| Hmotnost: | 0,09 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,1 kg |
| Šířka: | 80 mm |
| Výška: | 80 mm |
| Hloubka: | 35 mm |
| Šířka s obalem: | 87 mm |
| Výška s obalem: | 87 mm |
| Hloubka s obalem: | 45 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799578093 |
| Typové číslo: | 0157.0809 |

Výrobce: MAICO

RLS 1 WR Řízení přívodu vzduchu