**Systém regulace tlaku a teploty EAT EC**

Všestranný elektronický regulační systém pro plynulé řízení jednoho nebo dvou EC ventilátorů.

V závislosti na typu připojených senzorů lze regulovat teplotu, rozdíl teplot nebo tlak.

Pět možných provozních režimů: automatický/ruční/trvalý/neaktivní nebo vypnuto.

Různé regulační vstupy pro senzory teploty a také aktivní senzory jako například senzory tlaku se signálem 0-10 V.

Teplotní senzor je součástí dodávky.

Dva regulované výstupní signály 0-10 V jako řídící signál pro jeden nebo dva EC ventilátory.

Možnost připojení servopohonů klapek (230 V nebo 24 V).

Je možné zadat 2 hodnoty tlaku (den/noc).

Kontakt alarmu.

Časové spínací hodiny s denním a týdenním programem.

Rychlé a pohodlné uvedení do provozu díky osvětlenému dvouřádkovému digitálnímu displeji s textovými znaky a klávesnicí.

Velmi nízký příkon.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | EAT EC |
| Pracovní rozsah: | 0 - 500 Pa / 0 - 1000 Pa |
| Druh napětí: | Jednofázový proud |
| Napájecí napětí: | 230 V |
| Výstupní signál: | 0 V - 10 V |
| Kmitočet sítě: | 50 Hz |
| Druh krytí: | IP 54 |
| Napětí na výstupu: | 1 x 24 AC 2,8 VA |
| Způsob instalace: | Na omítku |
| Materiál pouzdra: | Umělá hmota |
| Hmotnost: | 1,06 kg |
| Hmotnost s obalem: | 1,26 kg |
| Šířka: | 188 mm |
| Výška: | 159 mm |
| Hloubka: | 110 mm |
| Šířka s obalem: | 210 mm |
| Výška s obalem: | 190 mm |
| Hloubka s obalem: | 130 mm |
| Teplota okolí: | 40 °C |
| Rozsah nastavení teploty: | 0 °C až 40 °C |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | E |
| GTIN (EAN): | 4012799571193 |
| Typové číslo: | 0157.0119 |

Výrobce: MAICO

EAT EC Systém regulace tlaku a teploty