**Přídavná deska ZP 1**

Přídavná deska ZP 1 slouží jako ovládání volitelných komponent, např.

pro ovládání 3-cestné klapky pro vzduchový zemní výměník tepla

pro ovládání regulovaného čerpadla pro zemní solankový výměník tepla

pro ovládání vzduchové klapky zónové regulace

jako spínací kontakt při použití externího registru dohřevu

Komunikační struktura základní deska/ZP 1 se uskutečňuje pomocí přibaleného modulárního kabelu RJ 12.

Pomocí DIP spínače umístěného na ZP 1 lze předvolit požadovanou funkci.

Pro centrální ventilační přístroje WS 120 Trio, WS 160 Flat, WS 170, WS 300 Flat, WR 310 / WR 410, WS 320 a WS 470.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | ZP 1 |
| Hmotnost: | 0,08 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,18 kg |
| Šířka: | 71 mm |
| Výška: | 77 mm |
| Hloubka: | 83 mm |
| Šířka s obalem: | 170 mm |
| Výška s obalem: | 83 mm |
| Hloubka s obalem: | 160 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Vhodné pro výrobky: | WS 160 Flat, WS 170 KB.., WS 320, WS 470, WR 310, WR 410 |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799925545 |
| Typové číslo: | 0092.0554 |

Výrobce: MAICO

ZP 1 Přídavná deska