**Přídavná deska ZP 2**

Přídavná deska ZP 2 slouží pro ovládání volitelných komponent, např.

pro realizaci často velmi smysluplné tlakové konstanty stejnosměrných ventilátorů

pro hlídání filtrů na základě měření rozdílu tlaků.

Komunikační struktura základní deska/ ZP 2 se uskutečňuje pomocí přibaleného modulárního kabelu RJ 12.

Pomocí DIP spínače umístěného na ZP 2 lze předvolit požadovanou funkci.

Pomocí hlídače rozdílu tlaku integrovaného na desce.

Tlakové hadičky jsou součástí dodávky.

Pro centrální ventilační přístroje WS 120 Trio, WS 160 Flat, WS 170, WS 300 Flat, WR 310 / WR 410, WS 320 a WS 470.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | ZP 2 |
| Hmotnost: | 0,06 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,16 kg |
| Šířka: | 63 mm |
| Výška: | 43 mm |
| Hloubka: | 79 mm |
| Šířka s obalem: | 173 mm |
| Výška s obalem: | 79 mm |
| Hloubka s obalem: | 157 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Vhodné pro výrobky: | WS 160 Flat, WS 170 KB.., WS 320, WS 470, WR 310, WR 410 |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799925552 |
| Typové číslo: | 0092.0555 |

Výrobce: MAICO

ZP 2 Přídavná deska