**Registr předehřevu WS-VH 320/470**

Elektrický PTC registr předehřevu pro nepřetržitý provoz centrálních ventilačních přístrojů WR 310/WR 410, WS 320 a WS 470 při velmi nízkých venkovních teplotách.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | WS-VH 320/470 |
| Napájecí napětí: | 230 V AC |
| Kmitočet sítě: | 50 Hz |
| Druh krytí: | IP 00 |
| Hmotnost: | 2,22 kg |
| Hmotnost s obalem: | 2,54 kg |
| Šířka: | 169 mm |
| Výška: | 81 mm |
| Hloubka: | 361 mm |
| Šířka s obalem: | 290 mm |
| Výška s obalem: | 135 mm |
| Hloubka s obalem: | 415 mm |
| Topný výkon: | 1.800 W |
| Balení: | 1 kus |
| Vhodné pro výrobky: | WS 320..., WS 470..., WR 310, WR 410 |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799932666 |
| Typové číslo: | 0093.1266 |

Výrobce: MAICO

WS-VH 320/470 Registr předehřevu