**EnOcean-zásuvný modul E-SM**

Komunikační modul umožňuje ovládání ventilačního přístroje pomocí bezdrátového standardu EnOcean.

Po vložení zásuvného modulu do základní desky mohou být příslušné FM senzory a FM ovládací jednotky začleněny do řízení přístroje.

Pro centrální ventilační přístroje WS 75 Powerbox, WS 120 Trio, WS 160 Flat, WS 170, WS 300 Flat, WR 310 / WR 410, WS 320 a WS 470.

Data jsou přenášena ve frekvenčním pásmu 868,3 MHz.

Zásuvným modulem E-SM jsou podporována pouze následující EnOcean Equipment Profiles (EEP):

Vlhkost-teplota | Afriso | EEP A5-04-01

Vlhkost-teplota | Thermokon | EEP A5-04-01

CO2-teplota | Afriso | EEP A5-09-08

CO2-teplota | Thermokon | EEP A5-09-04

Nástěnný vysílač 4-kanálový | PEHA | EEP F6-02-01

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | E-SM |
| Napájecí napětí: | 12 V DC |
| Hmotnost: | 0,07 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,12 kg |
| Šířka: | 54 mm |
| Výška: | 39 mm |
| Hloubka: | 47 mm |
| Šířka s obalem: | 187 mm |
| Výška s obalem: | 47 mm |
| Hloubka s obalem: | 143 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Vhodné pro výrobky: | Trio, WS 160 Flat, WS 320..., WS 470..., WR 310, WR 410 |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799925569 |
| Typové číslo: | 0092.0556 |

Výrobce: MAICO

E-SM EnOcean-zásuvný modul