**Vzduchové rozváděče kompaktní z plastu, 7-násobné MF-VK90-7**

Kompaktní rozváděč vzduchu se 7 vývody pro ohebné trubky MF-F90.

Z hlukově izolačního polypropylenu (EPP).

Dva revizní otvory.

Revizní otvor volitelně nahoře nebo dole.

S předvrtanými otvory pro montáž pomocí závitových tyčí.

Dlouhá životnost a vysoká odolnost.

Včetně 5 záslepek.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | MF-VK90-7 |
| Směr proudění vzduchu: | Odvod a přívod vzduchu |
| Průtok: | 160 m³/h doporučeno |
| Umístění: | Strop / Stěna / Podlaha |
| Materiál: | Umělá hmota EPP |
| Data umělé hmoty: | bez PVC |
| Hmotnost: | 0,79 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,87 kg |
| Připojovací průměr: | 125 mm / 160 mm |
| Připojovací průměr hadice: | 90 mm |
| Počet připojovacích hrdel: | 7 |
| Šířka: | 300 mm |
| Výška: | 217,5 mm |
| Hloubka: | 485 mm |
| Šířka s obalem: | 305 mm |
| Výška s obalem: | 225 mm |
| Hloubka s obalem: | 492 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799599944 |
| Typové číslo: | 0059.0994 |

Výrobce: MAICO

MF-VK90-7 Vzduchové rozváděče kompaktní z plastu, 7-násobné