**Ventil pro přívod a odvod AZV 100**

Alternativa k talířovému ventilu.

Minimální tlaková ztráta.

Plynulá regulace průtoku vzduchu stavitelným šroubem.

Lehce, jednoduše a precizně nastavitelné.

Nastavení mřížky zůstává shodné i po sejmutí a zpětném nasazení např. z důvodu čištění.

Design pro náročné, pro obytné prostory.

Skrytý filtr udržuje potrubí v čistotě.

Filtr G2 (ISO coarse 30 %) a těsnící pásek jsou součástí dodávky.

Filtr lze vyprat.

Alternativně lze osadit

filtrem G3 (ISO coarse 45 %).

Příslušenství:

Náhradní filtr ALDF 125/160 G2

Náhradní filtr ALDF 125/160 G3

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | AZV 100 |
| Směr proudění vzduchu: | Odvod a přívod vzduchu |
| Instalace: | uvnitř |
| Umístění: | Stěna |
| Způsob instalace: | Na omítku |
| Materiál: | Umělá hmota |
| Barva: | bílá, jako RAL 9016 |
| Hmotnost: | 0,29 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,38 kg |
| Třída filtru: | ISO Coarse 30 % (G2) |
| Vhodné pro jm. světlost: | 100 mm |
| Šířka: | 160 mm |
| Výška: | 160 mm |
| Hloubka: | 85 mm |
| Šířka s obalem: | 170 mm |
| Výška s obalem: | 170 mm |
| Hloubka s obalem: | 110 mm |
| Teplota okolí: | 60 °C |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799520870 |
| Typové číslo: | 0152.0087 |

Výrobce: MAICO

AZV 100 Ventil pro přívod a odvod