**Prvek do ostění PP 45 LE**

Je doporučen při instalaci přístrojů v oblasti působení větru a hluku.

Při použití prvku do ostění se zvyšuje hodnota rozdílu normované akustické hladiny o 3-9 dB. S další přídavnou úhlovou tvarovkou PP 45 LEW90 se může hodnota rozdílu normované akustické hladiny zvýšit celkem o 9-13 dB.

Požární třída B1.

Prvek do ostění je nutným příslušenstvím pro finální montážní sady PP 45 K, PP 45 O a PP 45 RC při montáži do ostění okna.

Venkovní kryt kanálu pro ostění je z kartáčované nerez ocele.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | PP 45 LE |
| Umístění: | Venkovní stěna |
| Materiál: | Umělá hmota EPP |
| Materiál pouzdra: | Umělá hmota EPP |
| Materiál vnějšího krytu: | Nerez |
| Barva: | Nerez, kartáčovaná |
| Hmotnost: | 1,3 kg |
| Hmotnost s obalem: | 1,38 kg |
| Protipožární ochrana: | Požární třída B1 |
| Šířka: | 100 mm |
| Výška: | 400 mm |
| Hloubka: | 661 mm |
| Šířka s obalem: | 105 mm |
| Výška s obalem: | 405 mm |
| Hloubka s obalem: | 700 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799931799 |
| Typové číslo: | 0093.0179 |

Výrobce: MAICO

PP 45 LE Prvek do ostění