**EnOcean - rozšiřující modul PP 45 EO**

Pro převedení elektrických signálů k FM EnOcean.

Tímto způsobem mohou být řízeny přístroje PP 45 RC a PPB 30 RC.

Připojení je realizováno k regulátoru ovzduší RLS 45 K přes rozhraní RS485.

Tímto způsobem je umožněna systémová kombinace kabelových PP 45 K a FM přístrojů PP 45 RC / PPB 30 RC.

Pomocí rozšiřujícího modulu PP 45 EO mohou být připojeny další moduly EnOcean, např. FM senzory (H, CO2).

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | PP 45 EO |
| Umístění: | Stěna |
| Způsob instalace: | Pod omítku |
| Materiál: | Umělá hmota |
| Barva: | čistě bílá, jako RAL 9010 |
| Hmotnost: | 0,06 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,17 kg |
| Šířka: | 80 mm |
| Výška: | 80 mm |
| Hloubka: | 49 mm |
| Šířka s obalem: | 233 mm |
| Výška s obalem: | 170 mm |
| Hloubka s obalem: | 60 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799573623 |
| Typové číslo: | 0157.0362 |

Výrobce: MAICO

PP 45 EO EnOcean - rozšiřující modul