**FM-spínač DS 45 RC**

Speciální vlastnosti

Pomocí FM ovládače DS 45 RC lze navolit 5 stupňů větrání - PP 45 - 15/20/30/36/42m³/h a PPB 30 - 5/12/18/22/26 m³/h a 3 druhy provozu - trvalé větrání (s rekuperací tepla), provětrávání (bez rekuperace tepla) a automatický provoz podle senzorů.

Druh provozu - trvalé větrání (s rekuperací tepla): PushPull provoz. Přístroje větrají alternativně a každých 60 s mění směr proudění vzduchu.

Druh provozu provětrávání: Jeden přístroj vzduch permanentně přivádí a příslušný druhý přístroj vzduch odvádí (např. pro noční chlazení v létě).

Automatický provoz je možný pouze ve spojení s volitelným senzorem vlhkosti PP 45 HYI integrovaným v RC přístroji.

Samostatný provoz PP 45 RC a PPB 30 RC pomocí FM ovládače DS 45 RC je taktéž možný.

Stisknutím tlačítka může být zvoleno časově omezené intenzívní větrání (nárazové větrání) nebo časově omezené vypnutí (funkce pro usínání).

Pomocí FM spínače může být ovládáno libovolné množství přístrojů, které se nacházejí v jeho dosahu.

Instalace všude tam, kde není k dispozici elektr. vedení pro ovládání.

FM spínač nepotřebuje baterie.

FM-spínač může být přišroubován nebo v případě hladkých povrchů přilepen.

Parametry

FM spínač je nutným příslušenstvím pro finální montážní sady PP 45 RC a PPB 30 RC.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | DS 45 RC |
| Síťový přívod: | není nutné |
| Umístění: | Stěna |
| Způsob instalace: | Na omítku |
| Materiál: | Umělá hmota |
| Barva: | čistě bílá, jako RAL 9010 |
| Hmotnost: | 0,06 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,07 kg |
| Šířka: | 80 mm |
| Výška: | 80 mm |
| Hloubka: | 15 mm |
| Šířka s obalem: | 90 mm |
| Výška s obalem: | 90 mm |
| Hloubka s obalem: | 37 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799573630 |
| Typové číslo: | 0157.0363 |

Výrobce: MAICO

DS 45 RC FM-spínač