**Náhradní filtr PP 45 G2P**

Náhradní sada pratelných filtrů pro lokální ventilační přístroj PushPull 45.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | PP 45 G2P |
| Materiál: | Umělá hmota |
| Barva: | černá |
| Hmotnost: | 0,05 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,06 kg |
| Třída filtru: | ISO Coarse 30 % (G2) |
| Šířka: | 140 mm |
| Výška: | 140 mm |
| Hloubka: | 12 mm |
| Šířka s obalem: | 300 mm |
| Výška s obalem: | 220 mm |
| Hloubka s obalem: | 110 mm |
| Balení: | 10 kusů |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799990994 |
| Typové číslo: | 0093.1444 |

Výrobce: MAICO

PP 45 G2P Náhradní filtr