**Malý ventilátor ECA piano TC**

Provedení s nastavitelným časovým doběhem

Zap/Vyp spínačem osvětlení nebo separátním spínačem.

Doběh stavitelný v rozsahu cca. 3 min až 25 min.

Nelze regulovat otáčky.

Parametry

Výjimečně tichý díky inovované Piano vrtuli.

Pro čištění lze odejmout kryt bez nástroje.

Kompatibilní s ECA 100 ipro a ECA předchůdci v DN100, stejné pozice otvorů pro šrouby a kabelového vedení.

Značka VDE.

Krytí IP X4 pro bezpečnost v koupelně.

Třída ochrany II.

Stabilní zpětná klapka s dlouhou životností.

Barva bílá, jako RAL 9016.

Vhodné pro trubky DN 100.

Pouzdro z nárazuvzdorné umělé hmoty.

Termická ochrana proti přehřátí.

Motor

Robustní motor s kuličkovým ložiskem, bezúdržbový.

Vhodné pro trvalý provoz.

Montážní pokyny

Jednoduchá montáž, kryt lze odstranit bez nářadí.

Montáž na stěnu nebo do stropu, při stropní montáži nutno vyvrtat otvory do krytu.

Elektrický vývod

Elektrický vývod pod omítkou.

Bezpečnostní pokyny

Ventilátory ECA piano lze použít v oblasti 2 podle DIN VDE 0100-701 (sanita).

Detaily viz. projekční podklady.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | ECA piano TC |
| Provedení: | Nastavitelný doběh |
| Průtok: | 80 m³/h |
| Počet otáček: | 2.400 1/min |
| Lze regulovat: |  -  |
| Možnost reverzace: |  -  |
| Druh napětí: | Jednofázový proud |
| Napájecí napětí: | 230 V |
| Kmitočet sítě: | 50 Hz / 60 Hz |
| Jmenovitý výkon: | 8 W |
| IMax: | 0,06 A |
| Druh krytí: | IP X4 |
| Síťový přívod: | 5 x 1,5 mm² |
| Umístění: | Stěna / Strop |
| Způsob instalace: | Na omítku |
| Montážní poloha: | libovolný |
| Materiál: | Umělá hmota |
| Barva: | bílá, jako RAL 9016 |
| Hmotnost: | 0,49 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,62 kg |
| Jmenovitá světlost: | 100 mm |
| Šířka: | 151 mm |
| Výška: | 151 mm |
| Hloubka: | 104 mm |
| Šířka s obalem: | 160 mm |
| Výška s obalem: | 160 mm |
| Hloubka s obalem: | 130 mm |
| Teplota média při IMax: | 40 °C |
| Čas doběhu: | 3 min - 25 min |
| Akustický tlak: | 26 dB(A) Odstup 3 m, volné pole |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | A |
| GTIN (EAN): | 4012799840817 |
| Typové číslo: | 0084.0081 |

Výrobce: MAICO

ECA piano TC Malý ventilátor