**Tlumící prvek PP 45 SE**

Tlumící prvek jako volitelné příslušenství pro finální montážní sady PP 45 K, PP 45 O a PP 45 RC.

Bude použit pro redukci hluku a tím ke zvýšení akustické izolace.

Redukce úrovně hluku pro jeden tlumící prvek až 2 dB(A).

Redukce úrovně hluku pro dva tlumící prvky (pootočení 45°) až 5 dB(A).

Obsah dodávky:

1 x venkovní kroužek

1 x vnitřní díl

Vnitřní díl slouží jako ochrana při dopravě a musí být před montáží do finální montážní sady odstraněn.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | PP 45 SE |
| Umístění: | Stěna |
| Materiál: | Melaminová pryskyřice |
| Barva: | šedá |
| Hmotnost: | 0,02 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,02 kg |
| Protipožární ochrana: | Požární třída B1 |
| Vnější průměr: | 154 mm |
| Šířka: | 154 mm |
| Výška: | 154 mm |
| Hloubka: | 100 mm |
| Šířka s obalem: | 156 mm |
| Výška s obalem: | 156 mm |
| Hloubka s obalem: | 101 mm |
| Vložený útlum celkem: | 2 dB |
| Vložený útlum: | u 2x PP45 SE (pootočení 45°): 2,5-5 dB(A) |
| Odhlučnění: | ano |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799933083 |
| Typové číslo: | 0093.0308 |

Výrobce: MAICO

PP 45 SE Tlumící prvek