**Náhradní filtr Trio F7**

Náhradní filtry pro centrální ventilační přístroje WS 120 Trio a Trio.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | Trio F7 |
| Montážní poloha: | svisle / vodorovně |
| Hmotnost: | 0,08 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,09 kg |
| Třída filtru: | ISO ePM1 ≥ 50 % (F7) |
| Šířka: | 205 mm |
| Výška: | 167 mm |
| Hloubka: | 45 mm |
| Šířka s obalem: | 260 mm |
| Výška s obalem: | 220 mm |
| Hloubka s obalem: | 47 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799991168 |
| Typové číslo: | 0093.1450 |

Výrobce: MAICO

Trio F7 Náhradní filtr