**Regulátor kvality vzduchu Trio VOC I**

VOC čidlo řídí ventilační systém podle existence prchavých organických sloučenin (zkr.: VOCs podle volatile organic compounds).

Měřící rozsah čidla leží mezi 0 - 100% (vztaženo ke kalibračního plynu).

Tovární nastavení rozsahu: 30-100%.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | Trio VOC I |
| Napájecí napětí: | 24 V |
| Elektrické připojení: | Šroubové svorky |
| Čidlo: | interní |
| Hmotnost: | 0,04 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,05 kg |
| Šířka: | 82 mm |
| Výška: | 54 mm |
| Hloubka: | 25 mm |
| Šířka s obalem: | 93 mm |
| Výška s obalem: | 55 mm |
| Hloubka s obalem: | 30 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799991175 |
| Typové číslo: | 0157.1483 |

Výrobce: MAICO

Trio VOC I Regulátor kvality vzduchu