**Systém regulace otáček DRS**

Systém regulace otáček pro řízení ventilačních přístrojů/ventilátorů se skládá z:

1 elektronického plynulého regulátoru otáček (E-VSD)

1 ovládacího panelu (CP-AQS) s integrovaným multisenzorem (°C /r. F. % / CO2 / VOC).

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | DRS |
| Druh napětí: | Jednofázový proud |
| Napájecí napětí: | 220 V - 240 Vac |
| Kmitočet sítě: | 50 Hz / 60 Hz |
| Druh krytí: | IP X4 |
| Barva: | bílá. |
| Hmotnost: | 0,63 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,77 kg |
| Šířka: | 142 mm |
| Výška: | 88 mm |
| Hloubka: | 80 mm |
| Šířka s obalem: | 177 mm |
| Výška s obalem: | 125 mm |
| Hloubka s obalem: | 95 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799571889 |
| Typové číslo: | 0157.0188 |

Výrobce: MAICO

DRS Systém regulace otáček