**Venkovní kryt PPB 30 AK**

Venkovní kryt z umělé hmoty.

Barva bílá, jako RAL 9016.

Lamely mřížky s optimalizovaným prouděním pro minimalizaci turbulence vzduchu a s odvodem vzduchu dál od venkovní stěny. Díky tomu jsou minimalizovány změny zabarvení nebo znečištění venkovní fasády.

Venkovní kryt je nutným příslušenstvím pro finální montážní sady PPB 30 K a PPB 30 O.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | PPB 30 AK |
| Umístění: | Venkovní stěna |
| Montážní poloha: | vodorovně |
| Materiál: | Umělá hmota |
| Materiál pouzdra: | Umělá hmota |
| Barva: | bílá, jako RAL 9016 |
| Hmotnost: | 0,85 kg |
| Hmotnost s obalem: | 1,06 kg |
| Šířka: | 275 mm |
| Výška: | 275 mm |
| Hloubka: | 65 mm |
| Šířka s obalem: | 295 mm |
| Výška s obalem: | 320 mm |
| Hloubka s obalem: | 87 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799991755 |
| Typové číslo: | 0093.1498 |

Výrobce: MAICO

PPB 30 AK Venkovní kryt