**Venkovní kryt PPB 30 AE**

Venkovní kryt nerezový (V4A).

Integrovaný ohyb odvádí odchozí vzduch dále od venkovní stěny. Díky tomu jsou minimalizovány změny zabarvení nebo znečištění venkovní fasády.

Je doporučen pro instalaci přístrojů v oblasti působení větru.

Venkovní kryt je nutným příslušenstvím pro finální montážní sady PPB 30 K a PPB 30 O.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | PPB 30 AE |
| Umístění: | Venkovní stěna |
| Montážní poloha: | vodorovně |
| Materiál pouzdra: | Nerez, kartáčovaná |
| Barva: | Nerez, kartáčovaná |
| Hmotnost: | 1,6 kg |
| Hmotnost s obalem: | 1,8 kg |
| Šířka: | 253 mm |
| Výška: | 258 mm |
| Hloubka: | 67 mm |
| Šířka s obalem: | 295 mm |
| Výška s obalem: | 320 mm |
| Hloubka s obalem: | 86 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799991762 |
| Typové číslo: | 0093.1499 |

Výrobce: MAICO

PPB 30 AE Venkovní kryt