**Vyrovnávací rám PPB 30 ARE**

Vyrovnávací rám je nutný v případě, že stěna je tenčí než 320 mm a zásuvný díl vyčnívá ze zdi natolik, že venkovní kryt již nelze spolehlivě nainstalovat.

Při montáži venkovního krytu na vyrovnávací rám je nutné použít upevňovací plech (příslušenství) (výjimka: plastový venkovní kryt PPB30AK).

Je také možné instalovat 2 vyrovnávací rámy na sebe.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | PPB 30 ARE |
| Umístění: | Venkovní stěna |
| Montážní poloha: | vodorovně |
| Materiál: | Nerez, kartáčovaná |
| Barva: | Nerez, kartáčovaná |
| Hmotnost: | 0,79 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,99 kg |
| Šířka: | 260 mm |
| Výška: | 260 mm |
| Hloubka: | 55 mm |
| Šířka s obalem: | 295 mm |
| Výška s obalem: | 320 mm |
| Hloubka s obalem: | 86 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799991724 |
| Typové číslo: | 0093.1501 |

Výrobce: MAICO

PPB 30 ARE Vyrovnávací rám