**CO2-čidlo Trio CO2 I**

Se senzorem CO2 může být ventilační systém regulován podle měřené hodnoty koncentrace CO2.

Měřící rozsah senzoru leží mezi 0-2000 ppm.

Regulační rozsah z výroby nastaven mezi 600-1300 ppm.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | Trio CO2 I |
| Čidlo: | interní |
| Barva: | šedá |
| Hmotnost: | 0,03 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,1 kg |
| Šířka: | 44,5 mm |
| Výška: | 18 mm |
| Hloubka: | 70 mm |
| Šířka s obalem: | 50 mm |
| Výška s obalem: | 20 mm |
| Hloubka s obalem: | 75 mm |
| Teplota okolí: | -40 °C až 70 °C |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799991304 |
| Typové číslo: | 0157.1332 |

Výrobce: MAICO

Trio CO2 I CO2-čidlo