**Regulátor kvality vzduchu Trio VOC E**

VOC čidlo řídí ventilační systém podle existence prchavých organických sloučenin.

Měřící rozsah senzoru leží mezi 0-100 %.

Regulační rozsah z výroby nastaven mezi 30-100 %.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | Trio VOC E |
| Napájecí napětí: | 24 V AC / DC |
| Elektrické připojení: | Šroubové svorky |
| Čidlo: | externí |
| Hmotnost: | 0,07 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,1 kg |
| Šířka: | 82 mm |
| Výška: | 82 mm |
| Hloubka: | 25 mm |
| Šířka s obalem: | 85 mm |
| Výška s obalem: | 85 mm |
| Hloubka s obalem: | 30 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799991380 |
| Typové číslo: | 0157.1510 |

Výrobce: MAICO

Trio VOC E Regulátor kvality vzduchu