**Uzavírací klapky Trio VK Q**

Uzavírací klapka pro centrální a lokální ventilační přístroje Trio.

Integrovaná uzavírací klapka se servopohonem.

Klapky zabraňují vnikání vzduchu při vypnutém přístroji.

Sada se skládá ze dvou uzavíracích klapek, které jsou po objednání přístroje nainstalovány během jeho výroby.

Pro Trio VK L: Nemůže být použito pro Trio LZV s registrem předehřevu.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | Trio VK Q |
| Druh napětí: | Jednofázový proud |
| Napájecí napětí: | 230 V AC |
| Kmitočet sítě: | 50 Hz / 60 Hz |
| Hmotnost: | 0,22 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,63 kg |
| Šířka: | 140 mm |
| Výška: | 204 mm |
| Hloubka: | 64 mm |
| Šířka s obalem: | 230 mm |
| Výška s obalem: | 55 mm |
| Hloubka s obalem: | 140 mm |
| Balení: | 2 kusy |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799172291 |
| Typové číslo: | 0017.0229 |

Výrobce: MAICO

Trio VK Q Uzavírací klapky