**Kanál střešního prostupu PP 45 DFK**

Tepelně izolovaný střešní kanál z polystyrolu. Délka 1170 mm.

Průměr pro instalaci trubkového pouzdra 185mm. Při nedostatečné délce kanálu střešního prostupu lze pro prodloužení použít další kanál střešního prostupu. Při prodloužení musí být použita delší trubka střešního prostupu.

Trubky střešního prostupu PP45 DFHK nebo PP45 DFHL se v kanále střešního prostupu zapění se sklonem 1-2%.

Třída materiálu B1.

Sada střešního prostupu se skládá z 1-2 kanálů střešního prostupu, z jedné krátké nebo dlouhé trubky, z jednoho krycího rámu a jedné střešní tašky. Délky kanálů a trubek střešního prostupu naleznete v instalačních pokynech.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | PP 45 DFK |
| Materiál: | Polystyrol |
| Hmotnost: | 2,15 kg |
| Hmotnost s obalem: | 2,26 kg |
| Šířka: | 310 mm |
| Výška: | 310 mm |
| Hloubka: | 1.170 mm |
| Šířka s obalem: | 311 mm |
| Výška s obalem: | 311 mm |
| Hloubka s obalem: | 1.175 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799580966 |
| Typové číslo: | 0058.0096 |

Výrobce: MAICO

PP 45 DFK Kanál střešního prostupu