**Krycí střešní rámy PP 45 DER 36-55**

Krycí střešní rám pro střešní prostup pro PP 45, který je instalován ve střešní šikmině.

Obsah dodávky: Krycí střešní rám s prolisy, těsnícími pásky a upevňovacím materiálem.

Sada střešního prostupu se skládá z 1-2 kanálů střešního prostupu, z jedné krátké nebo dlouhé trubky, z jednoho krycího rámu a jedné střešní tašky. Délky kanálů a trubek střešního prostupu naleznete v instalačních pokynech.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | PP 45 DER 36-55 |
| Materiál: | Titanzinek |
| Barva: | Titanzinek |
| Hmotnost: | 5,87 kg |
| Hmotnost s obalem: | 16,87 kg |
| Sklon střechy: | 36 ° - 55 ° |
| Šířka: | 900 mm |
| Výška: | 151 mm |
| Hloubka: | 1.300 mm |
| Šířka s obalem: | 901 mm |
| Výška s obalem: | 295 mm |
| Hloubka s obalem: | 1.301 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799991823 |
| Typové číslo: | 0093.1317 |

Výrobce: MAICO

PP 45 DER 36-55 Krycí střešní rámy