**Střešní průchod PP 45 DH 46-55**

Střešní taška pro střešní prostup pro PP 45, který je instalován ve střešní šikmině.

Sada střešního prostupu se skládá z 1-2 kanálů střešního prostupu, z jedné krátké nebo dlouhé trubky, z jednoho krycího rámu a jedné střešní tašky. Délky kanálů a trubek střešního prostupu naleznete v instalačních pokynech.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | PP 45 DH 46-55 |
| Materiál: | Titanzinek |
| Barva: | Titanzinek |
| Hmotnost: | 2,2 kg |
| Hmotnost s obalem: | 13,2 kg |
| Sklon střechy: | 46 ° - 55 ° |
| Šířka: | 360 mm |
| Výška: | 330 mm |
| Hloubka: | 520 mm |
| Šířka s obalem: | 474 mm |
| Výška s obalem: | 1.200 mm |
| Hloubka s obalem: | 800 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Vhodné pro výrobky: | PP 45 DER 36-55 |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799991861 |
| Typové číslo: | 0093.1321 |

Výrobce: MAICO

PP 45 DH 46-55 Střešní průchod