**Venkovní kryt PP 45 AS**

Venkovní kryt hliníkový.

Barva antracitová prášková, jako RAL 7016.

S integrovanou hranou pro odkap kondenzátu.

Integrované směrové prvky odvádějí odchozí vzduch dále od venkovní stěny. Díky tomu jsou minimalizovány změny zabarvení nebo znečištění venkovní fasády.

Hlavice s optimalizovaným prouděním je navíc vybavena protihlukovým obkladem.

Je doporučen pro instalaci přístrojů v oblasti působení větru.

Venkovní kryt je nutným příslušenstvím pro finální montážní sady PP 45 K, PP 45 O a PP 45 RC.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | PP 45 AS |
| Umístění: | Venkovní stěna |
| Materiál pouzdra: | Hliník |
| Barva: | prášková barva antracit, jako RAL 7016 |
| Hmotnost: | 0,42 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,55 kg |
| Šířka: | 220 mm |
| Výška: | 252,2 mm |
| Hloubka: | 50 mm |
| Šířka s obalem: | 240 mm |
| Výška s obalem: | 280 mm |
| Hloubka s obalem: | 70 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799936121 |
| Typové číslo: | 0093.0612 |

Výrobce: MAICO

PP 45 AS Venkovní kryt