**Regulátor otáček, rozvod. panel STSX 2,5**

Regulátory otáček pro plynulou regulaci ventilátorů.

Testováno u VDE.

Pro jeden směr otáček.

Lze instalovat na profilovou lištu 35 mm.

Zelená LED jako ukazatel provozu.

S důvodu principu fázového ořezu může při nízkých otáčkách vznikat fyzikálně podmíněný brum. V prostorech s nároky na bezhlučný provoz ventilátorů lze k regulaci otáček použít 5-stupňové transformátory TRE....

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | STSX 2,5 |
| Druh napětí: | Jednofázový proud |
| Napájecí napětí: | 230 V |
| Max. zatížení: | 2,5 A |
| Min. zatížení: | 0,1 A |
| Druh krytí: | IP 30 |
| Způsob instalace: | Rozvodná deska / rozváděč |
| Barva: | světle šedá, jako RAL 7035 |
| Hmotnost: | 0,1 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,12 kg |
| Šířka: | 35 mm |
| Výška: | 94 mm |
| Hloubka: | 86 mm |
| Šířka s obalem: | 40 mm |
| Výška s obalem: | 95 mm |
| Hloubka s obalem: | 96 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799992295 |
| Typové číslo: | 0157.1564 |

Výrobce: MAICO

STSX 2,5 Regulátor otáček, rozvod. panel