**Montážní držák ER-UPM**

Montážní držák pro instalaci zapuštěných pouzder ER-GH a ER-GH-VWR na stěny, stropy nebo do šachet.

Se 2 rozdílně hlubokými otvory (5mm / 8mm) pro přesné seřízení pouzdra ventilátoru pomocí T-šroubů nebo montážních šroubů.

Obsah dodávky:

2 úhelníky z plechu

4 montážní šrouby.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | ER-UPM |
| Materiál: | Ocelový plech, pozinkovaný |
| Hmotnost: | 0,4 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,45 kg |
| Šířka: | 350 mm |
| Výška: | 40 mm |
| Hloubka: | 50 mm |
| Šířka s obalem: | 351 mm |
| Výška s obalem: | 46 mm |
| Hloubka s obalem: | 56 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799932772 |
| Typové číslo: | 0093.0277 |

Výrobce: MAICO

ER-UPM Montážní držák