**Uzavírací kryt filtru WS-FVA 300**

Uzavírací kryt filtru z plechu lakovaného práškovou barvou pro centrální ventilační přístroje WS 300 Flat.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | WS-FVA 300 |
| Montážní poloha: | svisle / vodorovně |
| Materiál: | Ocelový plech, práškový nástřik |
| Hmotnost: | 0,21 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,22 kg |
| Šířka: | 375 mm |
| Výška: | 190 mm |
| Hloubka: | 6 mm |
| Šířka s obalem: | 430 mm |
| Výška s obalem: | 380 mm |
| Hloubka s obalem: | 50 mm |
| Balení: | 2 kusy |
| Vhodné pro výrobky: | WS 300 Flat |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799925750 |
| Typové číslo: | 0092.0575 |

Výrobce: MAICO

WS-FVA 300 Uzavírací kryt filtru