**Náhradní filtr WSF-AKF 300**

Náhradní filtr pro centrální větrací přístroje WS 300 Flat...

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | WSF-AKF 300 |
| Montážní poloha: | svisle / vodorovně |
| Hmotnost: | 0,47 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,49 kg |
| Druh filtru: | Filtr s akt. uhlím |
| Třída filtru: | ISO ePM2,5 ≥ 50 % (M6) |
| Šířka: | 320 mm |
| Výška: | 245 mm |
| Hloubka: | 50 mm |
| Šířka s obalem: | 370 mm |
| Výška s obalem: | 280 mm |
| Hloubka s obalem: | 65 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Vhodné pro výrobky: | WS 300 Flat |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799992257 |
| Typové číslo: | 0093.1328 |

Výrobce: MAICO

WSF-AKF 300 Náhradní filtr