**Vzduchový filtr TFE 12-4**

Vzduchové filtry pro vzt. zařízení.

Inspekční záklopka pro jednoduchou výměnu filtru.

S filtrem ze syntetického vlákna.

Filtrační vložku nelze regenerovat.

S gumovým těsněním na vzduchových hrdlech.

Příslušenství: Náhradní filtry FE.. .

Doporučené příslušenství: Hlídač rozdílu tlaku DW 1000.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | TFE 12-4 |
| Montážní poloha: | svisle / vodorovně |
| Materiál pouzdra: | Ocelový plech, pozinkovaný |
| Hmotnost: | 2 kg |
| Hmotnost s obalem: | 2,19 kg |
| Třída filtru: | ISO Coarse 70 % (G4) |
| Jmenovitá světlost: | 125 mm |
| Šířka: | 210 mm |
| Výška: | 200 mm |
| Hloubka: | 190 mm |
| Šířka s obalem: | 275 mm |
| Výška s obalem: | 250 mm |
| Hloubka s obalem: | 220 mm |
| Teplota okolí: | 100 °C |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799490753 |
| Typové číslo: | 0149.0075 |

Výrobce: MAICO

TFE 12-4 Vzduchový filtr