**Diagonální ventilátor EDR 25**

Parametry

Pro přímou instalaci do potrubí.

Pro požadavky středních až vysokých průtoků při vysokých tlacích.

Kompaktní rozměry, nízká hmotnost a integrovaná montážní deska zajišťují rychlou instalaci.

Vysoká účinnost redukuje náklady na provoz: Nákupní cena se amortizuje - podle provozní doby - již po 1 roce.

Sací dýza pro bezturbulentní nasávání vzduchu.

Diagonální vrtule s následně vřazeným statorem.

Profilované lopatky vrtule a statoru zajišťují optimální náběhové proudění.

S difuzorem pro zvýšení statického tlaku.

Utěsnění spáry mezi sacím a výtlačným prostorem redukuje ztráty zpětným tokem.

Meridiální směr proudění zabraňuje turbulencím.

Druh krytí IP X4. Výjimka EDR 45 až EDR 56 IP 54.

Tepelná třída F.

Jednofázový motor

Elektrické připojení pomocí externí svorkovnicové skříňky.

Lze regulovat otáčky pomocí transformátoru.

Sériově s ochranou proti přehřátí.

Podle provedení - vývody termokontaktu musí být připojeny k motorové ochraně MVE 10 nebo do obvodu cívky stykače.

Elektrické připojení

Kmitočet sítě 50 Hz.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | EDR 25 |
| Průtok: | 1.700 m³/h |
| PrůtokJmen: | 1.119 m³/h při opt. účinnosti |
| Tlak pfs, jmen: | 274 Pa při opt. účinnosti |
| Počet otáček njmen: | 2.824 1/min při opt. účinnosti |
| Počet otáček: | 2.890 1/min |
| Typ oběžného kola: | diagonální |
| Lze regulovat: | ✔ |
| Druh napětí: | Jednofázový proud |
| Napájecí napětí: | 230 V |
| Kmitočet sítě: | 50 Hz |
| Jmenovitý výkon: | 170 W při opt. účinnosti |
| IJmen: | 0,8 A při opt. účinnosti |
| IMax: | 1 A |
| Druh krytí: | IP X4 |
| Tepelná třída: | F |
| Síťový přívod: | 3 x 1,5 mm² |
| Montážní poloha: | svisle / vodorovně |
| Materiál pouzdra: | Ocelový plech, pozinkovaný |
| Barva: | šedostříbrná |
| Hmotnost: | 6,5 kg |
| Hmotnost s obalem: | 6,95 kg |
| Jmenovitá světlost: | 250 mm |
| Šířka: | 296 mm |
| Výška: | 259 mm |
| Hloubka: | 278 mm |
| Šířka s obalem: | 310 mm |
| Výška s obalem: | 270 mm |
| Hloubka s obalem: | 305 mm |
| Teplota média při IMax: | 55 °C |
| Teplota okolí: | 55 °C |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799806561 |
| Typové číslo: | 0080.0656 |

Výrobce: MAICO

EDR 25 Diagonální ventilátor