**Ventilový adaptér MF-A75**

Adaptér pro přesný přechod z ohebné trubky na odvodní a přívodní ventil.

Pomocí "klick" principu je adaptér rychle a spolehlivě spojen s ohebnou trubkou MF-F.

Nutné příslušenství: Těsnící kroužek MF-FDR.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | MF-A75 |
| Směr proudění vzduchu: | Odvod a přívod vzduchu |
| Umístění: | Stěna / Strop |
| Materiál: | Polypropylen (PP) |
| Data umělé hmoty: | bez PVC |
| Hmotnost: | 0,07 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,1 kg |
| Jmenovitá světlost: | 75 mm |
| Šířka: | 100 mm |
| Výška: | 100 mm |
| Hloubka: | 102 mm |
| Šířka s obalem: | 100 mm |
| Výška s obalem: | 100 mm |
| Hloubka s obalem: | 102 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799599647 |
| Typové číslo: | 0059.0964 |

Výrobce: MAICO

MF-A75 Ventilový adaptér