**Náhradní filtr WSF 300-400**

Náhradní filtry pro centrální ventilační přístroje WR 300 a WR 400.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | WSF 300-400 |
| Montážní poloha: | svisle / vodorovně |
| Hmotnost: | 0,31 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,46 kg |
| Třída filtru: | ISO Coarse 80 % (G4) / ISO ePM1 55 % (F7) |
| Šířka: | 425 mm |
| Výška: | 175 mm |
| Hloubka: | 48 mm |
| Šířka s obalem: | 500 mm |
| Výška s obalem: | 195 mm |
| Hloubka s obalem: | 80 mm |
| Balení: | 1 sada (3 kusy) |
| Vhodné pro výrobky: | WR 300, WR 400 |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799938989 |
| Typové číslo: | 0093.0898 |

Výrobce: MAICO

WSF 300-400 Náhradní filtr