**Malý ventilátor ECA 10-2 VZ**

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | ECA 10-2 VZ |
| Provedení: | Zpožďovací časový spínač |
| Průtok: | 150 m³/h |
| Počet otáček: | 2.600 1/min |
| Druh napětí: | Jednofázový proud |
| Napájecí napětí: | 230 V |
| Příkon: | 18 W |
| IMax: | 0,13 A |
| Druh krytí: | IP 44 |
| Umístění: | Stěna / Strop |
| Montážní poloha: | libovolný |
| Materiál: | Umělá hmota |
| Barva: | bílá, jako RAL 9016 |
| Převodník integrován: | ✔ |
| Balení: | 1 kus |
| Typové číslo: | 080019 |

Výrobce: MAICO

ECA 10-2 VZ Malý ventilátor