**Finální montážní sada WRG 35-SE**

Kompletní ventilátorová jednotka pro lokální větrání WRG 35 s rekuperací tepla, včetně vnitřního krytu a 2 filtrů G4.

Nutné příslušenství:

Sada pro hrubou stavbu WRG 35SR a řízení RLS4.

Výměník tepla

Hliníkový křížový deskový výměník tepla.

Oddělené toky vzduchu bez přenosu pachů atd.

WRG-ventilátor

2 axiální stejnosměrné ventilátory. Po jednom ventilátoru pro přívod a odvod.

4 stupně větrání s rekuperací tepla:

1 = minimální (17 m³/h)

2 = normální (30 m³/h)

3 = intenzívní 1 (45 m³/h)

4 = intenzívní 2 (60 m³/h)

Další stupně větrání bez rekuperace tepla:

Jen přívod (30 m³/h).

Jen odvod (30 m³/h).

Montážní pokyny

Montáž probíhá ve 2 krocích:

Instalace sady WRG 35 SR do vyvrtaného otvoru DN 360.

Integrace finální montážní sady WRG 35 SE.

Stěnové pouzdro sady pro hrubou stavbu je chráněno omítkovým krytem před znečištěním.

Montáž venkovního krytu je zjednodušena pomocí přiložené vrtací šablony.

Kryt lze jednoduše odejmout.

Není potřeba pokládka trubek.

Žádné zaregulování systému.

Elektrické připojení

Přístroj je dodáván smontovaný.

Elektrické připojení se provádí prostřednictvím dodávané svorkovnice.

Připojení k regulaci průtoku vzduchu RLS 4 pomocí šestižilového vedení (obsaženo v dodávce RLS 4).

Odvod kondenzátu

Odvod kondenzátu je připraven k provozu přístroje.

Vyvedení kondenzátu probíhá skrz venkovní kryt.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | WRG 35-SE |
| Průtok: | 17 m³/h / 30 m³/h / 45 m³/h / 60 m³/h |
| Lze regulovat: | - |
| Druh napětí: | Jednofázový proud |
| Napájecí napětí: | 230 V |
| Kmitočet sítě: | 50 Hz |
| Maximální příkon: | 2 W / 4 W / 6 W / 8 W |
| IMax: | 0,04 A / 0,05 A / 0,06 A / 0,07 A |
| Druh krytí: | IP X4 |
| Elektrické zásuvkové připojení: | Závitový vývod |
| Integrovaný hygrostat: | - |
| Umístění: | Venkovní stěna |
| Montážní poloha: | vodorovně |
| Materiál pouzdra: | Umělá hmota EPP |
| Barva: | černá |
| Hmotnost s obalem: | 6 kg |
| Druh filtru: | Prachový filtr |
| Třída filtru: | G4 |
| Šířka s obalem: | 410 mm |
| Výška s obalem: | 400 mm |
| Hloubka s obalem: | 410 mm |
| Teplota okolí: | 40 °C |
| Stupeň zpětného získání tepla: | > 70 % |
| Druh tepelného výměníku: | Křížové proudění |
| Akustický tlak: | 18 dB(A) / 22 dB(A) / 29 dB(A) / 30 dB(A) Odstup 3 m, volné pole |
| Posouzená max. diference úrovně hluku prvku Dn,w: | 39 dB |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799822332 |
| Typové číslo: | 0082.0233 |

Výrobce: MAICO

WRG 35-SE Finální montážní sada