**Stavitelný montážní úhelník MF-FB75**

Montážní pomůcka pro možnost pokládat ohebnou trubku s minimálním poloměrem ohybu bez nebezpečí poškození

Slouží zároveň i jako fixační pomůcka pro umístění trubky na stropě nebo na stěně.

Stará se o pevné uchycení trubky - dodatečná možnost fixace pomocí vázacích pásků.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | MF-FB75 |
| Materiál: | Ocelový plech, pozinkovaný |
| Hmotnost: | 0,592 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,6 kg |
| Jmenovitá světlost: | 75 mm |
| Úhel: | 0° - 90° |
| Krok cyklu: | 15 ° |
| Šířka: | 199 mm |
| Výška: | 199 mm |
| Hloubka: | 67 mm |
| Šířka s obalem: | 199 mm |
| Výška s obalem: | 199 mm |
| Hloubka s obalem: | 67 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799185635 |
| Typové číslo: | 0018.0563 |

Výrobce: MAICO

MF-FB75 Stavitelný montážní úhelník