**Axiální střešní ventilátor DZD 30/42 A**

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | DZD 30/42 A |
| Průtok: | 1.500 m³/h / 2.900 m³/h |
| Počet otáček: | 1.425 1/min / 2.850 1/min |
| Příkon: | 85 W / 500 W |
| IMax: | 0,28 A / 1,1 A |
| Druh krytí: | IP 55 |
| Přepínatelné póly (2 otáčky): |  ✔  |
| Umístění: | Střecha |
| Montážní poloha: | svisle |
| Materiál: | Ocelový plech, pozinkovaný |
| Hmotnost: | 18,6 |
| Balení: | 1 kus |
| Typové číslo: | 0087.0436 |

Výrobce: MAICO

DZD 30/42 A Axiální střešní ventilátor