**Axiální střešní ventilátor DZD 50/84 A**

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | DZD 50/84 A |
| Průtok: | 3.050 m³/h / 6.400 m³/h |
| Počet otáček: | 715 1/min / 1.425 1/min |
| Příkon: | 160 W / 700 W |
| IMax: | 0,55 A / 1,6 A |
| Druh krytí: | IP 55 |
| Přepínatelné póly (2 otáčky): | ✔ |
| Umístění: | Střecha |
| Montážní poloha: | svisle |
| Materiál: | Ocelový plech, pozinkovaný |
| Hmotnost: | 37,5 |
| Balení: | 1 kus |
| Typové číslo: | 0087.0449 |

Výrobce: MAICO

DZD 50/84 A Axiální střešní ventilátor