**Axiální střešní ventilátor DZD 40/2 A**

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | DZD 40/2 A |
| Průtok: | 7.300 m³/h |
| Počet otáček: | 2.850 1/min |
| Příkon: | 1.550 W |
| IMax: | 2,9 A |
| Druh krytí: | IP 55 |
| Přepínatelné póly (2 otáčky): |  -  |
| Umístění: | Střecha |
| Montážní poloha: | svisle |
| Materiál: | Ocelový plech, pozinkovaný |
| Hmotnost: | 37 |
| Balení: | 1 kus |
| Typové číslo: | 0087.0423 |

Výrobce: MAICO

DZD 40/2 A Axiální střešní ventilátor