**Stříška proti povětrnosti WSD 20-40**

Stříška proti povětrnosti pro boxy EKR-2.

Stříška proti povětrnosti chrání motory odsávacích boxů a má být použita, když jsou odsávací boxy EKR-2 instalovány ve venkovním prostředí.

Stříška proti povětrnosti WSD 20-40 je vhodná pro všechny jmenovité velikosti boxů EKR-2. Lze ji jednoduše instalovat na dvířka ventilačního boxu pomocí 4 šroubů do plechu nebo nýtů. Přesná poloha je dána otvory připravenými z výroby na dvířkách.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | WSD 20-40 |
| Instalace: | venku |
| Umístění: | Venkovní stěna |
| Materiál: | Ocelový plech, pozinkovaný |
| Hmotnost: | 1,5 kg |
| Hmotnost s obalem: | 1,68 kg |
| Šířka: | 330 mm |
| Výška: | 290 mm |
| Hloubka: | 130 mm |
| Šířka s obalem: | 335 mm |
| Výška s obalem: | 305 mm |
| Hloubka s obalem: | 140 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799490838 |
| Typové číslo: | 0149.0083 |

Výrobce: MAICO

WSD 20-40 Stříška proti povětrnosti