**Pružná spojovací manžeta ELP 93**

Pružné manžety pro odhlučněnou instalaci kanálových ventilátorů.

S hranatým přírubovým připojovacím rámem z pozinkované oceli.

Montáž na straně sání a výtlaku.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | ELP 93 |
| Umístění: | Kanál |
| Materiál: | Umělá hmota |
| Hmotnost: | 3,3 kg |
| Hmotnost s obalem: | 3,67 kg |
| Rozměr kanálu: | 900 mm x 300 mm |
| Šířka: | 940 mm |
| Výška: | 340 mm |
| Hloubka: | 150 mm |
| Šířka s obalem: | 970 mm |
| Výška s obalem: | 360 mm |
| Hloubka s obalem: | 75 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799922636 |
| Typové číslo: | 0092.0263 |

Výrobce: MAICO

ELP 93 Pružná spojovací manžeta