**Přívodní prvek pro venkovní vzduch ALD 10**

Přívodní prvek venkovního vzduchu pro lokální větrání bytů bez průvanu.

Plynulá regulace průtoku vzduchu.

Bez elektrického připojení.

Obsah dodávky: vnitřní díl, prachový (protihmyzový) filtr, stěnové pouzdro do 500 mm, venkovní mřížka se síťkou.

Příslušenství: náporová zábrana ALDS 10, náhradní filtr ALDF 10.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | ALD 10 |
| Směr proudění vzduchu: | Přívod vzduchu |
| Max. průtok: | 32 m³/h / Při 10 Pa |
| Umístění: | Stěna |
| Materiál: | Umělá hmota |
| Barva: | čistě bílá, jako RAL 9010 |
| Hmotnost: | 0,98 kg |
| Hmotnost s obalem: | 1,21 kg |
| Druh filtru: | Prachový filtr |
| Třída filtru: | ISO Coarse 30 % (G2) |
| Druh klapky: | ruční |
| Jmenovitá světlost: | 100 mm |
| Šířka: | 150 mm |
| Výška: | 150 mm |
| Hloubka: | 580 mm |
| Šířka s obalem: | 280 mm |
| Výška s obalem: | 155 mm |
| Hloubka s obalem: | 280 mm |
| Teplota okolí: | 60 °C |
| Posouzená max. diference úrovně hluku prvku Dn,w: | 31 dB |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799520542 |
| Typové číslo: | 0152.0054 |

Výrobce: MAICO

ALD 10 Přívodní prvek pro venkovní vzduch